Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по лабораторной работе №2

**Обработка изображений**

дисциплина «Проектирование устройств и систем на цифровых сигнальных процессорах»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнил студент гр.ИНБс-5301: |  | /К. С. Степанова/ |
| Проверил: старший преподаватель кафедры систем автоматизации управления |  | /М. А. Земцов/ |

Киров 2023

**Цель:** изучение дискретного косинусного преобразования изображения; получение навыков обработки изображений на DSK.

**Ход работы**

**1 Формирование файла-пробника**

В первую очередь необходимо преобразовать полутоновое изображение в удобный для обработки формат. Реализовано это через скрипт Matlab.



Рисунок 1 – Исходное изображение




Рисунок 2 – Данные для обработки

**2 Обработка данных**

Далее, необходимо преобразовать входные данные по алгоритму дискретного косинусного преобразования в частотную форму. Для загрузки файла из которого данные будут читаться в память, необходимо выставить Probe Point в месте, до обработки данных.




Рисунок 3 – Места расположения Brake Point и Probe Point

Brake Point в 24 строке служит для паузы в выполнении программы, в ходе которой можно будет установить адреса входного inputArr и выходного outputArr массивов.

После установки точек, показанных на рисунке 3, нужно пересобрать проект (Rebuild All), чтобы в проекте эти точки стали доступны. Потом заходим в пункт меню File IO (рисунок 4).




Рисунок 4 – Пункт меню File IO




Рисунок 5 – Настройки для входного файла




Рисунок 6 – Настройки для входного файла




Рисунок 7 – Настройки для выходного файла




Рисунок 8 – Настройки для выходного файла

После данных действий, можно продолжать выполнение программы с точки останова, о которой говорилось ранее. Функции dataInput и dataOutput служат заглушками, на которых ставятся Probe Point.

**3 Результаты работы**

В результате получились следующие выходные данные (рисунок 9).




Рисунок 9 – Пример выходных данных

Потом, используя скрипт Python, получаем следующие восстановленные изображения.




Рисунок 10 – Сжатие до 17 значащих элементов из 64




Рисунок 11 – Сжатие до 52 значащих элементов из 64

**Выводы:** были получены навыки обработки изображений на DSK и изучено дискретное косинусное преобразование изображений. Сжатие происходит путём зануления определённого числа составляющих “спектра” изображения, чем больше составляющих остаётся, тем меньше сжатие и тем качественнее восстановленное изображение. Загрузка изображения в память происходит посредством его преобразования в числовую последовательность, состоящую из строк в виде dat-файла;